永嘉大队火灾隐患曝光

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇、街道** | **单位** | **存在隐患** | **整改情况** |
| 1 | 瓯北街道 | 置诚广场 | 部分常闭式防火门未处于常闭状态。 | 部分常闭式防火门未处于常闭状态的问题，已组织人员巡逻，并将部分防火门关闭。 |
| 2 | 东城街道 | 上塘综合农贸市场 | 地下车库与1楼商场的消防通道防火门损坏；消防通道堆放杂物。 | 地下车库与1楼商场的消防通道防火门损坏的问题，地下车库与1楼商城的消防安全通道防火门已修复；消防通道堆放杂物的问题，消防安全通道杂物已清理。 |
| 3 | 南城街道 | 中楠时代花园 | 小区部分住户在送风口处设置鞋柜等障碍，造成送风口堵塞。 | 小区部分住户在送风口处设置鞋柜等障碍，造成送风口堵塞的问题，已做腾空处理。 |
| 4 | 岩头镇 | 宏图农家乐/星同酒楼（下日川村沿江路43号） | 电线私拉乱接或未穿管保护；无烟感探测器；电源无漏电保护器。 | 电线私拉乱接或未穿管保护的问题，已套管保护；无烟感探测器的问题，已安装烟感探测器；电源无漏电保护器的问题，已安装漏电保护器。 |
| 5 | 陈国荣客栈/星月阁（芙蓉村芙蓉路16号） | 民宿3层及以上楼层每层未配备逃生绳等逃生设施；无烟感探测器；应急灯未正常开启使用 | 民宿3层及以上楼层每层未配备逃生绳等逃生设施的问题，已配备逃生绳；无烟感探测器的问题，已安装烟感探测器；应急灯未正常开启使用的问题，已正常使用。 |
| 6 | 楠溪农家乐（芙蓉路） | 电线私拉乱接或未穿管保护；无烟感探测器；楼梯间和疏散走道未设置消防应急照明和疏散指示标志；每层未配备2具3公斤以上ABC型干粉灭火器并放置在公共部位 | 电线私拉乱接或未穿管保护的问题，已套管；无烟感探测器的问题，已安装烟感探测器；楼梯间和疏散走道未设置消防应急照明和疏散指示标志的问题，已设置；每层未配备2具3公斤以上ABC型干粉灭火器并放置在公共部位的问题，已配备灭火器。 |
| 7 | 光芒熟食老店（菜场路） | 电线私拉乱接或未穿管保护。 | 电线私拉乱接或未穿管保护的问题，已套管。 |
| 8 | 1618服装店（振兴街） | 灭火器过期 | 灭火器过期的问题，已购买新灭火器。 |
| 9 | 枫林镇 | 枫林镇百来兴猪脏粉店（镇前街19号） | 煤气瓶与灶具距离不足50公分。 | 煤气瓶与灶具距离不足50公分的问题，煤气已调整位置达到120CM。 |
| 10 | 枫林农贸市场 | 疏散通道、安全出口被占用或未保持畅通；消防设施、器材未保持完好有效（多数消防栓前堆放杂物、灭火器月检卡空白）。 | 疏散通道、安全出口被占用或未保持畅通的问题，已保持畅通；消防设施、器材未保持完好有效（多数消防栓前堆放杂物、灭火器月检卡空白）的问题，灭火器已经更新检查卡，消防栓前障碍物已清理。 |
| 11 | 枫林镇中心小学 | 每月未组织开展一次全面防火检查；未开展每日防火巡查；消防等相关台账不齐全、不规范。 | 每月未组织开展一次全面防火检查的问题，已经组织检查；未开展每日防火巡查的问题，已经组织检查；消防等相关台账不齐全、不规范的问题，已经组织演练，完善演练台账。 |
| 12 | 枫林镇东林苑小区（枫四安置房） | 单元楼内未设置应急照明、疏散指示标志和灭火器等。 | 单元楼内未设置应急照明、疏散指示标志和灭火器等的问题，已经设置应急照明、疏散指示标志和灭火器。 |
| 13 | 红枫民宿/枫林镇圣旨门客栈（镇前东路9号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已经购买新的灭火器并投入使用。 |
| 14 | 巽宅镇 | 合用场所（大桥头右首第五间铜锣湾理发店） | 经营场所与居住部分未进行物理分隔。 | 经营场所与居住部分未进行物理分隔的问题，已经安装防火门进行物理分隔。 |
| 15 | 桥头镇 | 坦头农贸市场 | 消防设施、器材未保持完好有效（消火栓被遮挡或破损、灭火器过期）；疏散通道、安全出口被占用、锁闭或未保持畅通；每月未组织开展一次全面防火检查，未开展每日防火巡查。--复查点 |  |
| 16 | 桥东花园 | 消控室值班人员未持证上岗（轮流值班的2人仅1人持证上岗）；电动自行车在楼梯间、门道、走道、安全出口停放。--复查点 |  |
| 17 | 海一鲜餐饮店（镇东北路119号） | 员工不掌握灭火器等消防器材的使用方法。 |  |
| 18 | 一迦画室（中学西路2号） | 未按规定配置消防设施、器材（无灭火器、应急灯）。 |  |